 KG-3防锈油物质安全数据表（MSDS）
	1 . 公司名称/产品名称
	

	公司名称
	南京摩尔工贸有限公司/地址：南京汤山电话：025-84179376  18651649889
	

	产品名称
	防锈油 KG-3
型 防锈油
	

	2 . 危险程度分类
	

	危险程度类别
	本品为非易燃易爆品
对人体无毒无害，对环境无污染
	

	3 . 产品组成
	

	产品主要含量
	[bookmark: _GoBack]石油磺酸钡（CAS 70984-10-0）15%，机油（CAS 64742-54-7）40%，溶剂油（CAS 64742-48-9）35%,其他6%
	

	4 . 急救措施
	

	吸入
	如吸入后有不良感觉时，请立即到空气清新的地方深呼吸
	

	皮肤
	如发现发肤有过敏现象请用肥皂洗去。请戴耐油手套、口罩操作
	

	眼睛
	如溅入眼睛请用大量清水冲洗，对眼无伤害
	

	5 . 消防措施
	

	适用灭火器材
	泡沫灭火器、干粉灭火器
	

	产品燃烧产生的危险物质
	无
	

	特殊危险
	无
	

	灭火注意事项
	不能用水灭火
	

	6 . 产品泄漏防护措施
	

	紧急步骤
	首先迅速找出泄漏源，然后堵漏或移出，远离仓库处理，并通风。驱走易燃气体
	

	7 . 产品储存
	

	防备措施
	备存灭火设备
	

	储存条件
	在60℃以下及阴暗环境下储存
	

	8 . 曝光控制/个人保护
	

	全国曝光标准
	暂无
	

	生物极限值
	无
	

	其他曝光信息
	无
	

	工程学控制
	在空气流通条件下使用
	

	呼吸保护
	保持操作间的空气流通
	

	眼睛保护
	工件轻拿轻放，以防油品溅眼内
	

	手保护
	如有过敏现象，请戴防护手套操作
	

	身体保护
	请穿戴好防护工作服
	

	9 . 物理和化学数据
	

	外观
	微黄色液体
	

	气味
	低味
	

	熔点
	-60 ℃
	

	沸点
	190-210℃
	

	水溶性
	不溶
	

	比重
	0.80±0.01
	

	酸碱值
	无酸碱性
	

	运动粘度（40 C)
	.2.8-5.5  mm / s
	

	水汽密度
	无
	

	相对空气密度之比
	无数据
	

	闪点
	64℃
	

	自燃温度
	415-530℃
	

	10 . 产品的稳定性
	

	化学稳定性
	很稳定
	

	取用工具
	用普通油泵抽取
	

	聚合危险性
	无
	

	11 . 毒性数据
	无毒性
	

	12 . 生态学数据
	对环境无污染
	

	13、废弃处理
	其废弃油处置应符合环保法规，不可乱弃乱排放
	

	14、运输信息
	普通运输
	

	15、法规信息
	区域性法规适用本产品
	

	16、其他信息
	南京摩尔工贸有限公司于25年3月第3次修订
	





